附件

格力电器总部大厦项目超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

[bookmark: _GoBack]2022年1月6日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开格力电器总部大厦项目超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位格力（珠海横琴）发展有限公司、设计单位广东都市建筑规划设计有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，认真审阅送审资料，经讨论提出审查意见如下：
一、基本情况
该项目位于珠海市横琴新区十字门大道东侧，汇通七路南侧。地上建筑面积约为7.38万平方米，地下建筑面积约为1.7万平方米，拟建地下3层地库，地上41层塔楼，结构主屋面高度192.1米。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅲ类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。
本工程采用旋挖灌注桩基础，框架-核心筒结构，结构存在扭转不规则、凹凸不规则、楼板不连续、尺寸突变、构件不连续、承载力突变等不规则项，属于特别不规则的超B级高度超限高层建筑。
设计单位采用YJK和MIDAS两个程序对结构按广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》（DBJ/T15-92-2021）进行了中震反应谱分析，补充了YJK中震弹性时程分析，并采用SAUSAGE进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。
二、存在问题和改进意见
1.核心筒、跨层斜撑及转换桁架（含上下层相关构件）等关键构件在设防地震作用下应满足性能水准2的要求，在罕遇地震作用下应满足性能水准3的要求；
2.斜撑、大跨度箱梁、转换桁架及剪力墙（抗剪）应满足大震不屈服承载力要求，构件重要性系数应取1.15；
3.小偏心受拉剪力墙配筋采用特一级抗震构造措施，竖向分布钢筋配筋率不应小于0.6%；
4.本工程属于核心筒偏置的框-筒结构，C轴交8-9轴斜撑应延伸至首层，形成完整均衡的抗侧力体系；
5.应补充重力荷载下的结构施工模拟分析，如实际施工方案与施工模拟计算分析不同时，应调整相应计算并对应加强；
6.进一步完善索网幕墙与主体结构共同工作分析研究，充分考虑索网变形控制、索网刚度、张拉方案及振动耦合等对主体结构的影响；
7.除底部加强区剪力墙、跨层斜撑、伸臂桁架及转换桁架等关键构件按要求加强外，其余部位剪力墙及框架等构件经抗震性能化设计论证安全后，可参照广东省新高规进行设计。
三、审查结论：通过
