附件

海岸城西A九区地块(1、5、9幢及地下室)
_5、9幢超限高层建筑工程抗震设防专家组
审查意见

[bookmark: _GoBack]2023年5月6日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开海岸城西A九区地块(1、5、9幢及地下室)_5、9幢超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位茂名市电白区飞鹏房地产开发有限公司、设计单位广州瀚华建筑设计有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，详尽审阅送审资料，经认真研讨后提出审查意见如下：
一、基本情况
该项目位于茂名市电白区，海滨大道与向洋大道南交叉口，东临向洋大道，南临海堤路，西临临海路，北临海滨大道。本次超限审查部分为5、9幢两栋塔楼，建筑功能为住宅，地上建筑面积约为9.58万平方米，地下建筑面积约为3.14万平方米，设地下2层，裙房1层。5、9幢均为地上48层，结构主屋面高度146.8米。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅱ类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。
5、9幢采用冲、钻孔灌注桩基础，剪力墙结构，存在扭转不规则、凹凸不规则等两项不规则项，均属于B级高度的超限高层建筑。
设计单位采用YJK和ETABS两个程序对结构按《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3－2010）进行了小震反应谱分析，补充了YJK小震弹性时程分析,并采用PERFORM 3D进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标，包括层间位移角、扭转位移比、侧向刚度比、剪重比、刚重比、剪力墙的轴压比、罕遇地震作用下的弹塑性位移角等基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可满足结构的抗震安全性要求。
二、存在问题和改进意见
1.塔楼X向应按框架-剪力墙结构进行包络设计；
2.合理选取风荷载计算时的地面粗糙度类别；
3.补充裙房及地下室局部错层的加强措施；
4.地下室底板采用疏排水系统方案应进行专项论证。
三、审查结论：通过
