附件

卓越蔚蓝曜城府 1栋六单元（变更）超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年6月12日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开卓越蔚蓝曜城府 1栋六单元（变更）超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位深圳市祥华置业发展有限公司、设计单位深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，详尽审阅送审资料，经认真研讨后提出审查意见如下：
一、变更情况
本项目建设用地位于深圳市坪山区碧岭片区，北邻石楼路，西接横岭路，南邻夹圳岭南路，东侧汤兴路。该地块本次送审资料与修改前相比较，1栋一单元、1栋二单元、1栋三单元、1栋四单元（原2栋一单元）、1栋五单元（原2栋二单元）未变、结构抗震设计参数及设防类别未变，均与原设计一致。变更设计将1栋六单元（原2栋三单元）塔楼层数从50层减为49层，结构主屋面高度从149.6米减为145.75米，调整户型布置。
本项目于2022年5月20日通过了超限审查，基于以上原因进行本次设计变更后的审查。
本项目1栋六单元（原2栋三单元）塔楼地上建筑面积约为2.66万平方米，地下面积6.89万平方米（整个项目地下室面积）变更后1栋六单元地下2层，地上49层，结构主屋面高度145.75米，采用桩基础，剪力墙结构体系，存在扭转不规则、凹凸不规则、尺寸突变(多塔)等不规则项，属于B级高度的超限高层建筑。
[bookmark: _GoBack]设计单位采用YJK和MIDAS GEN两个程序对结构进行了常规的规范反应谱、小震弹性时程分析，补充了YJK中大震等效弹性验算，并采用SAUSAGE进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可满足结构在预定性能目标下的抗震要求。
二、存在问题和改进意见
1.进一步分析高区弱连接楼盖的受力状态，复核相关区域构件的承载能力；
2.补充分析单翼单向少墙的不利影响，并采取相应的加强措施；
3.分析现浇钢筋混凝土隔墙对相关构件承载力的影响，并采取相应的加强措施；
4.塔楼标准层采用部分装配式预制构件（预制外墙挂板、预制凸窗、预制内墙条板、叠合楼板等）,对主体结构抗震安全性影响及与主体结构连接节点构造等应另行论证。
三、审查结论：通过
